**Tehniline Kirjeldus**

***Ühenduskoridori lamekatuse remont***



***Teostatavad tööd***

Hoone nurgas asuva kõrgenduse parandamine (joonisel nr. 1)

Vihmaveesüsteemi väljavahetamine (11m+22m) (joonisel nr. 2)

Uus servaplekk

Seina ja katuse liite veetihedaks tegemine (joonisel nr.3 )

Uus bituumenrullmaterjali kiht kogu vahekoridori katusele koos ülespööretega seinale

***Sprordihoone esifassaadi remont***

**Teostatavad tööd**

Spordihoone esifassaadi plaatide demontaaž / montaaž. Karkassi demontaaž. Katkiste plaatide vahetus.Tuuletõkkekanga paigaldus. Fassaadiplaatidele uue karkassi ehitus.

Aknapealsete veekindlaks tegemine.

**Tööde mahtude tabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nimetus** | **Ühik** | **Kogus** |
|  | ***Lamekatus (joonis)*** |  |  |
| 1 | Hoone nurgas asuva kõrgenduse parandamine  | tk | 1 |
| 2 | Vihmaveesüsteemi väljavahetamine (11m+22m) | m | 33 |
| 3 | Uus servaplekk | m | 40 |
| 4 | Seina ja katuse liite veetihedaks tegemine | m | 13 |
| 5 | Uus bituumenrullmaterjali kiht kogu vahekoridori katusele koos ülespööretega seinale | m² | 130 |
|   | ***Sprdihoone esiseina fassaad*** |   |   |
| 1 | Fassaadiplaatide demontaaž / montaaž. Karkassi demontaaž | m² | 333,2 |
| 2 | Tuuletõkkekanga paigaldus | m² | 333,2 |
| 3 | Fassaadiplaatidele uue karkassi ehitus | m² | 333,2 |
| 4 | Aknapealsete veekindlaks tegemine | m | 8,5 |