**Lisa 1**

**Tehniline Kirjeldus**

**Tööde kirjeldus**

Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine alljärgnevalt:

telg 4

telg E

telg 7

kaarega osa telgede 7 ja 1 vahel

telg 1

telg 22

telg J

Enne värvimist parandada kahjustatud vooderdus, vajadusel pehkinud osad välja vahetada.

**Lisad**

1. korruse plaan

Lõige

Eest ja tagantvaade