**Töö kirjeldus**

Teostada järgmised remonditööd korterites 1 ja 3:

1. **Lammutamine ja utiliseerimine**
* Lammutada amortiseeruud kütteseadmed ja vaheseinad vastavalt joonistele
1. **Kahe WC ja vannitoa ehitamine koos san-tehnikaga**
* Ukseavad kinni ehitada vastavalt joonistele
* Valada põrand ja plaatida ning paigaldada põrandaküte, teostada hüdroisolatsioon ning paigaldada sundventilatsioon, tagada õhu juurdevool.
* Paigaldada dušš, WC pott ja soojaveeboiler koos veetorudega (varustab ka kööki) ning paigaldada veemõõtjad
* Vannitoa seinade ja lae viimistlemine (tasandamine ja värvimine)
1. **Kahe WC ja vannitoa ehitamine koos san-tehnikaga ning keldrist vee-ja kanalisatsioonipüstakute rajamisega**
* Rajada keldrist vee- ja kanalisatsioonipüstakud ning ühendada olemasoleva torustikuga paigaldada veemõõtjad
* Ehitada vaheseinad, avad kinni ehitada ja paigaldada uksed
* Valada põrand ja plaatida ning paigaldada põrandaküte, teostada hüdroisolatsioon ning paigaldada sundventilatsioon, tagada õhu juurdevool.
* Paigaldada dušš, WC pott ja soojaveeboiler koos veetorudega (varustab ka kööki)
* Vannitoa seinade ja lae viimistlemine (tasandamine ja värvimine)
1. **Korteritele vaheseinte ehitamine**
* Avad kinni ehitada, paigaldada uksed ning ehitada vaheseinad vastavalt joonistele
* Tagada loomulik ventilatsioon, ventilatsiooniavade avamine ja paigaldada ventilatsioonirestid ja klapid, rajada kööki mehaaniline väljatõmme
* Paigaldada kööki valamukapid koos torustikega ja segistitega ning valamuga
* Paigaldada kööki kapid koos töötasapinnaga
1. **Põrand osaliselt lihvida ja värvida ning osaliselt paigaldada laminaat**
* Põrandad tasandada ja värvida, kus ei ole võimalik paigaldada laminaatparkett
1. **Seinte ja lagede tasandamine ja värvimine**
* Eemaldada tapeet
* Tasandada seinad ja laed ning värvida
1. **Õhksoojuspumpade paigaldamine**
* Paigaldada korteritesse kütteks õhksoojuspumbad