**Pakkumuse esildis**

Hankija: Saue Vallavarahaldus

Hange: Saue kooli ruumide 106, 109, 110, 114, 207, 208 ja 318 remonttööd

Maksumus jaguneb kululiikide lõikes alljärgnevalt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Klass 207** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 37 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 37 |  |  |
|  | Kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruumist kõrvalklassi viiva ukse helikindlalt kinniehitamine ja viimistlemine mõlemalt poolt. | m2 | 2 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus (helipidav 30 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 81 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum, kasutusklass 34) paigaldus, seotud tööde teostus.Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 37 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus.MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm | 25 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinaorva ehitada riiulkapp:Kapi mõõdud 860x2900mm (18mm mööbliplaat); riiulkapil peab olema 8 võrdse laiusega riiulit. 4 paari kahepoolsete ustega | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Klass 114** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 53 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 |  |  |  |
|  | Kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus (kõrgsurve laminaat, helipidav 30 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 88 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum, kasutusklass 34) paigaldus, seotud tööde teostus.Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 53 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus.MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm | 32 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinaorva ehitada 3 riiulkappi:Ühe kapi mõõdud: 860x2800mm (18mm mööbliplaat);riiulkapil peab olema 9 võrdse laiusega riiulivahet, 3 paari kahepoolsete ustega; | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Klass 110** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 20 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 20 |  |  |
|  | Kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus (kõrgsurve laminaat, helipidav 30 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 40 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum, kasutusklass 34) paigaldus, seotud tööde teostus.Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 20 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus.MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm | 21 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Klass 109** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 18 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 18 |  |  |
|  | Kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus (kõrgsurve laminaat, helipidav 30 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 47 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum, kasutusklass 34) paigaldus, seotud tööde teostus.Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 18 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus.MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm | 17 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ruum 106 (WC)** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC-pottide ja kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Vanade seina- ja põrandaplaatide eemaldamine, aluspinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 69 |  |  |
|  | Ripplae demontaaž ja uute ripplaeplaatide paigaldus | m2 | 15 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)Vajadusel eemaldada ajutiselt ventilatsioonitorud. | m2 | 26 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine.Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123Vajadusel eemaldada ajutiselt ventilatsioonitorud. | m2 | 69 |  |  |
|  | Uue välisukse ja WC-kabiinide (3tk) uste paigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Paigaldada uued WC-potid:3 WC-pott1 Nordic3 3510 või analoogne; | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi (1tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada LEC valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ruum 208, 209 (WC)** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC-pottide ja kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Vanade seina- ja põrandaplaatide eemaldamine, aluspinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 50 |  |  |
|  | Ripplae demontaaž ja uute ripplaeplaatide paigaldus | m2 | 4 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 12 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)Vajadusel eemaldada ajutiselt ventilatsioonitorud. | m2 | 68 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine.Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123  | m2 | 50 |  |  |
|  | Paigaldada uued WC-potid:3 WC-pott1 Nordic3 3510 või analoogne; | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi (1tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ruum 318 (WC)** |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – Forus Security AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC-pottide ja kraanikausi demontaaž. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Vanade seina- ja põrandaplaatide eemaldamine, aluspinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 20 |  |  |
|  | Ripplae demontaaž ja uute ripplaeplaatide paigaldus | m2 | 3 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine.Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998)Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 10 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine.Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2Keskkonnatingimused:Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 45 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine.Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123  | m2 | 20 |  |  |
|  | Paigaldada uued WC-potid:3 WC-pott1 Nordic3 3510 või analoogne; | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue kraanikausi (1tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga. Valamu: NORDIC3, 55cm, valge;Segisti: NORDIC3 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada LED valgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |
| **Summa kokku ilma käibemaksuta** |  |
| **Summa kokku käibemaksuga** |  |

1. Hinnapakkumise esitamise eelduseks on eelnev objektiga tutvumine.
2. Materjalide valikul on lubatud kasutada ainult haridusasutuse ruumide tervisekaitsenõuetes aktsepteeritud materjale.
3. Nõutav on valgustuse mõõdistusakt, maksumus kajastub valgustite paigalduse maksumuses.
4. Lisatööde vajadusel lähtutakse pakkumuses esitatud töö või materjali ühikhindadest.
5. Kasutatavate värvide toonid tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga.