**Pakkumuse esildis**

Hankija: Saue Vallavarahaldus

Hange: Saue Gümnaasiumi klassiruumide 407 ja 419 remont

Maksumus jaguneb kululiikide lõikes alljärgnevalt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Klassiruum nr 407** |  |  |  |  |
|  | Valgustite ja suitsuandurite demontaaž (kooskõlastada ATS-i hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode, klassitahvli ja projektori demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Auditooriumitoolide demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Radiaatori demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Kaldpõranda lammutus, põrandapinna puhastamine ja seotud tööde teostus | m2 | 75 |  |  |
|  | Ühe avatava akna vahetus, kitsama avatava akna vastu. | tk | 1 |  |  |
|  | Akendevahe laiemaksehitamine selliselt, et selle saaks siduda ehitatava vaheseinaga, samas hoone välisfassaadi muutmata. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Helikindla vaheseina ehitamine (helipidav 45 dB).  Karkass katta mõlemalt poolt kahekordse kipsplaadiga. Teise kihina kasutada erikõvasid kipsplaate.  Vaheseinte vahele paigaldada heliisolatsiooni parandamiseks kergvillaplaadid.  Ehitatav vahesein peab olema nii piisavalt tugeva konstruktsiooniga, et sellele oleks võimalik paigaldada klassitahvel. | m2 | 25 |  |  |
|  | Ukseava lõikamine | kmpl | 1 |  |  |
|  | Küttetorude ja radiaatori paigaldus. Küttetorud tuua läbi põranda 3. korruse klassist. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ventilatsioonitööd. Paigutada ümber sisse- ja väljapuhketorustik ja tagada mõlema ruumi nõuetekohane õhuvahetus. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Elektritööd. Õpetajate töökohtadele elektripistikute ja nõrkvoolupistiku paigaldus. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Põrandapindade tasandamine, uue PVC põrandakatte paigaldus, seotud tööde teostus | m2 | 75 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus (helipidav 42 dB, värvivalik täpsustada eelnevalt tellijaga) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lagede kohtpahteldus ja värvimine | m2 | 75 |  |  |
|  | Seinte pahteldus ja värvimine (värvitooni valikul lähtuda olemasolevast klassi värvitoonist) | kmpl | 50 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus (puidust, värvitoon sama seina tooniga) | jm | 40 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus mõlemasse klassiruumi, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Suitsuandurite paigaldamine koos kaabeldusega (kooskõlastada ATS-i hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode, klassitahvli ja projektori tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ehitusjärgne koristus ja utiliseerimine | kmpl | 1 |  |  |
| Klassi remonttööd kokku ilma käibemaksuta | | | | |  |
| Klassi remonttööd kokku käibemaksuga | | | | |  |
|  | **Klassiruum nr 419** |  |  |  |  |
|  | Lükandvaheseina demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Helikindla vaheseina ehitus (helipidav 45 dB).  Karkass katta mõlemalt poolt kahekordse kipsplaadiga. Teise kihina kasutada erikõvasid kipsplaate.  Vaheseinte vahele paigaldada heliisolatsiooni parandamiseks kergvillaplaadid.  Ehitatav vahesein peab olema nii piisavalt tugeva konstruktsiooniga, et sellele oleks võimalik paigaldada klassitahvel. | m2 | 16 |  |  |
|  | Seinte viimistlemine ja värvimine (värvitooni valikul lähtuda olemasolevast klassi värvitoonist) | m2 | 32 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus (puidust, värvitoon sama seina tooniga) | jm | 13 |  |  |
|  | Ehitusjärgne koristus ja utiliseerimine | kmpl | 1 |  |  |
| Klassi remonttööd kokku ilma käibemaksuta | | | | |  |
| Klassi remonttööd kokku käibemaksuga | | | | |  |

Töödele antav garantiitähtaeg:2 aastat

Pakkuja:

Pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja

Nimi: Ametinimetus:

Kuupäev:Allkiri

*/allkirjastatud digitaalselt/*