**Tehniline Kirjeldus**

**Lisa 1**

**Tööde mahtude tabel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ruum** | **nimetus** | **Ühik** | **kogus** | **märkus** | **lisaks** |
| **Klassiruum nr 11 sanitaarremont** | lagi 8,3x6,0 | m² | 49,80 | Paigaldada ripplagi |  |
| ripplae valgustid | tk | 12,00 | <https://www.tridonic.com/en/int/product/30386?tab=0> |  |
| seinapinda 2x8,3x3,6 2x6x3,6 | m² | 103,00 | osaliselt pahteldada, värvida |  |
| seinavärv | m² | 103,00 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| põrand | m² | 49,80 | põrand on väga ebadasane, olemasolevkate eemaldada, tasandusseguga tasandada, uus PVC põrandakate |  |
| **Miki rühm**, eesmärgiks on väheke ruume värskendada. | **magamistuba** |  |  | sanitaarremont, |  |
| laepind 5,6x8,8 | m² | 50,00 | osalisrelt pahteldada, värvida |  |
| seinapind 5,6x3, 2x8,8x3 | m² | 69,60 | kolme seina ruutmeetrid, ühe seina jätsin välja, kuna aknad ja uks | osaliselt pahteldada |
| seinavärv | m² | 69,60 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| **mängutuba** |  |  | sanitaarremont |  |
| laepind 5,6x8,8 | m² | 50,00 | osalisrelt pahteldada, värvida |  |
| seinapind 5,6x3, 2x8,8x3 | m² | 69,60 | kolme seina ruutmeetrid, ühe seina jätsin välja, aknad, uks, radikate katted 45cm laiad mõlemad ruumid | osaliselt pahteldada |
| seinavärv | m² |  | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| **esik+ tuulekoda** |  |  | **sanitaarremont** |  |
| laepind 5,6x4,0 | m² | 22,4 | pahteldada, värvida |  |
| seinapind 2x5,6x3, 2x4x3 | m² | 57,6 | pahteldada, värvida |  |
| seinavärv | m² | 57,6 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| 3 ust värvida | tk | 3 | valge värv, (ukse ja aknavärv) |  |
| **WC** | **m²** |  | **sanitaarremont** |  |
| laepind 2,6x4,3 | m² | 10,40 | pahteldada, värvida |  |
| seinapind 2x2,6x3, 4x3 | m² | 27,60 | osalisrelt pahteldada, värvida |  |
| seinavärv | m² | 27,60 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| Võlupark | **koridor** |  |  | **sanitaarremont** |  |
| seinapind 2x17,85; 2x1,38; kõrgus 2,40 | m² | 92,30 | pahteldada ja värvida |  |
| seinavärv |  |  | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| paigaldada ripplagi | m² | 24,63 |  |  |
| riplae valgustid | tk | 8,00 | <https://www.tridonic.com/en/int/product/30386?tab=0> |  |
| aknalauad 0,3x 2,35 | tk | 6,00 |  |  |
| põrand | m² | 24,63 | paigaldada uus PVC põrandakate |  |
| **magamistuba** |  |  | **sanitaarremont** |  |
| seinad 1x5,61; 2x 8,94 kõrgus 2,92 | m² | 68,58 | kolme seina ruutmeetrid, ühe seina jätsin välja, aknad, uks |  |
| seinavärv |  |  | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| lagi | m² | 50,15 | värvida |  |
| põrand | m² | 50,15 | olemasolev põrandakate vahetada uue PVC katte vastu välja |  |
| **mängutuba** |  |  | **sanitaarremont** |  |
| seinad 1x6,0; 2x9,0 kõrgus 2,93 | m² | 70,32 | kolme seina ruutmeetrid, ühe seina jätsin välja, aknad, uks |  |
| seinavärv |  |  | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055 |  |
| lagi | m² | 54,00 | värvida |  |
| **esik** |  |  | **sanitaarremont** |  |
| seinad 2x4,08; 2x5,69 kõrgus 2,43 | m² | 47,47 | pahteldada ja värvida |  |
| seinavärv |  |  | <https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/gn-01-89-1256055> |  |
| lagi | m² | 23,21 | värvida |  |
| uks värvida |  |  | valge värv (ukse- ja aknavärv) |  |
| WC |  |  | ümberehitus |  |
| seinad 4,08x 2,37 kõrgus 2,41 | m² | 41,00 | pahteldada ja värvida |  |
| laste WC pott | tk | 1,00 | lisada olemasolevale wc potile veel üks |  |
| valamu | tk | 1,00 | lisada olemasolevale valamule veel üks |  |
| sein lammutada 1,29x2,41 | m² | 3,10 | puitkarkassil OSB plaat |  |
| **terass** |  |  | **renoveerida** |  |
| terass 9,06x4,29 | m² | 38,86 | olemasolev lammutada ja ehitada uus, võimalik, et vaja ka talad vahetada |  |
| seinad 1x9; 1x4,29 kõrgus 2,56 | m² | 34,17 |  |  |
| lagi 9,06x4,29 | m² | 38,86 | olemasolev voodrilaudlagi värvida valgeks |  |
| seinavärv puitseinale | m² | 34,17 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/filters/h\_Warm%20neutral |  |
| välisuks 0,9x2,1 | tk | 2,00 |  |  |
| piirdeaed | m | 44,00 | 3D aiapaneel, kõrgus 1500, piirdeaia rajamine, olemasoleva liug- ja jalgvärava ümbertõstmine |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ruum** | **Nimetus** | **Ühik** | **kogus** | **Märkus** |  |
| Eelinfoks | Ehitada tervisetuba, protseduuride ja inventari ruumidest ümber jõusaal. Eemaldada kaks vaheseina vahesein (ei ole kandev) koos lükanduksega. Seinad pahteldada ja värvid. Põrand viia ühele tasapinnale. Protseduuride toast lammutada wc, aurusaun ja mullivann. Seintelt eemaldada keraamiline plaat. Puudub teadmine seinakonstruktsiooni kohta. Katta seinad OSB plaadiga ja kipsplaadiga ning viimistleda. Põrandalt eemaldada põrandaplaat, sulgeda trapid, katta põrand PVC ga. |  |  |  |  |
| Tervisetuba | Tervisetoa ja protseduuride toa vaheseina lammutamine | m² | 10,28 | utiliseerida |  |
| Seinte osaline pahteldamine | m² | 58,61 |  |  |
| Seinte värvimine | m² | 58,61 | F462 Halo (Tikkurila) |  |
| Ripplae plaatide vahetus | m² | 24,00 | 600x600x15 Värvitoon eelnevalt kooskõlastada. |  |
| Valgustite vahetus | tk | 4,00 | (ELA G2 600x600mm 3800lm 840 ADV2) |  |
| Põrandapind | m² | 24,88 | Tervisetoa ja protseduuride toa põrandad on eri kõrgustel, mis tuleb viia ühele tasapinnale |  |
| Veevarustuse ja kanalisatsoiooni likvideerimine |  |  | Kööginurk |  |
| Kanalisatsiooniava põrandas katta PVC kattega |  |  |  |  |
| Nõrkvoolutööd, |  |  |  |  |
| Elektritööd |  |  |  |  |
| Radiaatorite torud peita |  |  |  |  |
| Rajada aknaava ja paigaldada avatav aken | tk | 1,00 | kui võimalik siis aken 2000x1000, sõltub seinakonstruktsioonist |  |
| Utiliseerimine |  |  |  |  |
| Protseduuride tuba | Lammutamine | m² | 10,28 |  |  |
| Aurusauna lammutamine | m² | 4,69 | utiliseerida |  |
| Wc lammutamine | m² | 2,00 | WC pott, kraanikauss, aurusaunaagrekaat jäävad alles, muu utiliseerida |  |
| Mullivanni lammutamine | m² | 4,60 | mullivann ja selle juurde kuuluv alles jätta, muu utiliseerida |  |
| Vana ripplae eemaldamine | m² | 24,11 | paigaldada uus karkass, paigaldada laeplaadid |  |
| Uue ripplae paigaldamine | m² | 24,11 | 600x600x15 Värvitoon eelnevalt kooskõlastada. |  |
| Eemaldada seintelt keraamiline plaat | m² | 60,00 | teha ettepanekud seinakatte osas |  |
| Uue seinakatte paigaldamine | m² | 60,00 | teha ettepanekud seinakatte osas |  |
| Põrandapind | m² | 24,11 | protseduuride toa ja tervisetoa põrandad on eri kõrgustel, mis tuleb viia ühele tasapinnale |  |
| Põrandakatte vahetus | m² | 24,11 | põrand on kaetud põrandapalldiag. Asendada PVC kattega. Värvitoon eelnevalt kooskõlastada. |  |
| Nõrkvoolutööd, | tk | 1,00 | suitsuandurid ripplae alla ja lae peale |  |
| Elektritööd |  |  |  |  |
| Utiliseerimine |  |  |  |  |
| Inventari ruum | Vaheseina lammutamine | m² | 11,15 | tõenäoliselt fibo plokk, utiliseerida |  |
| Seinte osaline pahteldamine | m² | 44 |  |  |
| Seinte värvimine | m² | 44,00 | F462 Halo (Tikkurila) |  |
| lae värvimine | m² | 25,2 |  |  |
| Põrandate kokkuviimine |  |  |  |  |
| Olemasoleva ukse vahetus | tk | 1 | 1450x2340 osaliselt klaasuks, Euro või ASSA lukk |  |
| Ukse rajamine 800x2000 (saali inventaar) | tk | 1,00 | sein tõenäoliselt fibo plokist, Euro või ASSA lukk |  |
| jõusaal | Drenasööride ümberpaigutamine | tk | 1 |  |  |
| Peeglite ja kangipõranda eemaldamine ning ümberpaigutamine | tk | 1 |  |  |
| Seinte osaline pahteldamine | m² | 103,85 |  |  |
| Seinte värvimine | m² | 103,85 | https://www.sadolin.ee/et/varvi-detailid/filters/h\_Warm%20neutral |  |
| Ripplae plaatide vahetus |  | 75,83 | 600x600x15 Värvitoon eelnevalt kooskõlastada. |  |
| Valgustite vahetus | tk | 8,00 | lisada veel vähemasti 4 valgustit,(ELA G2 600x600mm 3800lm 840 ADV2) |  |
| Põrandapind | m² | 75,83 |  |  |
| aknalaua paigaldus | tk | 1 | 5650x300; 5680x300; 2680x300 |  |
| Nõrkvoolutööd, | tk | 1 |  |  |
| Põrandasse kaablisoonte freesimine | tk | 1 |  |  |
| Elektritööd | tk | 1 | seadmetele vajalik kaabeldus. |  |
| Utiliseerimine | tk | 1 |  |  |