Alla lihthanke piirmäära jääv hange

„Ääsmäe-Hageri teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 0,41-1,07) põhiprojekti ja (km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine“

**VÄIKEHANKE ALUSDOKUMENT**

**Hanke objekti kirjeldus:**

Hankija soovib tellida teede projekteerimise teenust.

Projekteerimise sisu:

Ääsmäe-Hageri teega(tee nr 11247) jalg- ja jalgrattatee(km 0,41-1,07) põhiprojekti ja (km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine

<https://kaart.delfi.ee?bookmark=987f0cdc400ef643176ae36c01ebc16d>

– sinine lõik on vajalik koostada põhiprojekt – ca 660m

-punane lõik on vajalik koostada eelprojekt – ca 2,9km

Mõõdistatav ala siis vastavalt Transpordiameti poolsetes 03.03.2023 nr 7.1-2/23/3990-2 tehnilistes tingimustes viidatule.

* Põhiprojekt peab vastama kehtivatele õigusaktidele ja standarditele
* Projekt esitatakse Tellijale digitaalselt

**Pakkumuse koostamise juhis:**

Hankija palub esitada pakkumuse koosseisus:

* Ääsmäe-Hageri teega(tee nr 11247) (km 0,41-1,07) jalg- ja jalgrattatee (Ääsmäel) põhiprojekti koostamine ja (km 1,07-4,06) jalg- ja jalgrattatee (Ääsmäel) eelprojekti koostamine maksumuse sh arvestades kõikide trassivaldajate kooskõlastuste hankimisega.
* Planeeritav jalg- ja jalgrattatee hakkab (nii põhiprojektis kui eelprojektis)läbima järgmisi kinnistuid: Saksa (72501:001:0483), Hageri tee 13 (72701:001:0978), Pajuaasa(72704:002:0622), Reedi(72704:002:0734), Kangru(72704:002:0733), Karja tee(72704:002:0555), karumaa(72704:002:0225), Lillemäe(72704:002:0189), Tammemäe(72704:002:0268), Mõisamaa(72704:002:0278), Matsokese(72704:002:0301), Luku(72704:002:0722), Haaviku(72704:002:0163), Kooli(72704:002:0485), Raja(72704:002:0167), Rajavilja(72704:002:0162, Koidupõllu(72704:002:0650), Kiltre( 72601:001:0565), Altküla tee L17(72601:001:0566) kuhu tuleb eskiisi kinnitamise järgselt koostada krundijaotuskavad.
* Ehr.ee keskkonnas ehitusloa taotluse koostamine ja märkuste lahendamine
* Vaja teha Ääsmäe-Hageri teega(tee nr 11247) (km 0,41-1,07) jalg- ja jalgrattatee 5 asukohas (100m sammuga) geoloogiliste südamikpuurimistööde välitööde aruanne.
* Koostada geoalus vastavalt tehnilistele tingimustele
* jalg- ja jalgrattatee põhiprojektis(km 0,41-1,07 – sinine lõik) tuleb arvestada ka valgustuse eriosa koostamisega Samas lahendada tuleb kasuliku valgustuse suunamisega jalg- ja jalgrattateele ning maantee valgustusega tegeleda ei tule.

Eelprojekti ca 2,9km lõigule valgustust ei kavandata.

* Kinnitus, et esitatud pakkumus on jõus vähemalt 30 kalendripäeva
* Kinnitus, et pakkujal on diplomeeritud teedeinsener tase 7.
* Kinnitus, et pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.
* Kinnitus, et pakkuja nõustub kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
* Info pakkumuses sisalduva pakkuja ärisaladuse kohta. Ärisaladus ei saa olla kriteeriumid, mille alusel valitakse välja edukas pakkumus (nt pakutud hind). Kui pakkuja pakkumuses ei märgi, milline osa pakkumusest on ärisaladus, siis on esitatud pakkumus pärast hankemenetluse lõppu avaliku teabe seaduse alusel avalikustamisele kuuluv dokument.

**Nõuded pakkujale:**

* Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid.
* Projektijuht peab olema teedeinsener tase 7

**Pakkumuste hindamise kriteeriumid:** Madalaim hind

**Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg**:

Pakkumus esitada e-posti aadressile indrek.brandmeister@sauevald.ee hiljemalt 20.10.2023 kell 10:00 **(k.a).**

Lisainfo: Teedespetsialist Indrek Brandmeister, e-post: indrek.brandmeister@sauevald.ee , telefon 53407008

**Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:**

Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimusele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis on hankijal õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning anda kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.

*\*Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse tulemuse kohta (nt eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse hind).*

**Hankemenetluse tulemustest teavitamine:** hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel.

**Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:**

Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima ja võib kõik pakkumused tagasi lükata olenemata põhjusest.

Eduka pakkujaga sõlmitakse lisatud hankelepingu projekt.

Põhiprojekti ja eelprojekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 110 päeva peale hankelepingu sõlmimist.

Hankija ei tee ettemaksu.

Teenuse eest tasumine toimub kahes osas – esimene osamakse tasumine toimub peale kõigi kolme põhiprojekti asendiplaani kooskõlastamist Saue vallavalitsuse poolt. Teise osamakse tasumine toimub pärast kooskõlastatud põhiprojekti üleandmist(vastuvõtmist).

Arve tuleb esitada masinloetava e-arvena

Arve tasumise tähtaeg vähemalt 14 kalendripäeva.

**Pakkuja nimi**

**PAKKUMUS**

* 1. Käesolevaga esitame avalduse pakkumusel osalemiseks – Ääsmäe-Hageri teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 0,41-1,07) põhiprojekti ja (km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine
	2. Samuti kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse §95 kohaseid pakkumismenetlusest kõrvaldamise asjaolusid
	3. Kinnitus, et nõustume kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
	4. Kinnitus, et pakkujal on diplomeeritud teedeinsener tase 7.
	5. Kinnitus, et pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.

Pakkumustabel

|  |  |
| --- | --- |
| **Tööliigi kirjeldus** | **Maksumus** |
| Geoalus vastavalt TRAM-i 03.03.2023 nr 7.1-2/23/3990-2 tehnilistele tingimustele |  |
| Geoloogiliste välitööde südamikpuurimise meetodil aruanne (kokku 5 asukohas km 0,41-1,07) |  |
| Ääsmäe-Hageri teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 0,41-1,07) põhiprojekti sh valgustuse eriosa sh ehituse eelkakulatsioon ehitusloa taotlus ehr.ee keskkonnas  |  |
| Ääsmäe-Hageri teega külgneva jalgratta ja jalgtee(km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine sh krundijaotuskavad |  |
| **kokku** |  |
| **km** |  |
| **Kokku koos km** |  |

Juhatuse liige