**Pakkumuse esildis**

Hankija: Saue Vallavarahaldus

Hange: Korteri Haraka tee 2-6 remonttöödeks. Saue vald

Maksumus jaguneb kululiikide lõikes alljärgnevalt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Kululiik** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind, eurodes** | **Maksumus, eurodes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ehitusjäätmete konteineri rent ja jäätmete utiliseerimine | tk | 1 |  |  |
|  | **Elutuba** |  |  |  |  |
| 1. | Seintelt vana tapeedi eemaldamine, pahteldamine ja värvimine. | M2 | 42,0 |  |  |
| 2. | Ripplae paigaldamine. | M2 | 17,0 |  |  |
| 3. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlusega. | komp | 1 |  |  |
| 4. | Akna palede värvimine. | komp | 1 |  |  |
| 5. | Vana põrandakatte eemaldamine koos vajalike ettevalmistustöödega ja uue laminaatparketi paigaldamine. | M2 | 17,0 |  |  |
| 6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 17 |  |  |
| 7. | Elektritööd – uus kaabeldamine, pistikud ja Led valgusti paigaldamine. | Komp. | 1 |  |  |
| 8. | Tuulutusresti freesimine seina akna kõrvale. | tk | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Väike tuba.** |  |  |  |  |
| 1. | Seintelt vana tapeedi eemaldamine, pahteldamine ja värvimine. | M2 | 36,0 |  |  |
| 2. | Ripplae paigaldamine. | M2 | 11,5 |  |  |
| 3. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlemisemisega. | Komp. | 1 |  |  |
| 4. | Akna palede värvimine. | Komp. | 1 |  |  |
| 5. | Vana põrandakatte eemaldamine koos vajalike ettevalmistustöödega ja uue laminaatparketi paigaldamine. | M2 | 11,5 |  |  |
| 6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 14,4 |  |  |
| 7. | Elektritööd – uus kaabeldamine, pistikud ja Led valgusti paigaldamine. | Komp. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Köök** |  |  |  |  |
| 1. | Seinte pahteldamine ja värvimine. | M2 | 26,5 |  |  |
| 2. | Lae pahteldamine ja värvimine. | M2 | 8,2 |  |  |
| 3. | Akna palede värvimine. | komp | 1 |  |  |
| 4. | Olemasoleva ventilatsiooni resti vahetamine. | tk | 1 |  |  |
| 5. | Vana põrandakatte eemaldamine ja uue LVT katte paigaldamine. | M2 | 8,2 |  |  |
| 6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 9 |  |  |
| 7. |  | tk | 1 |  |  |
| 8. | Elektritööd ja tarvikud. Elektripliidile eraldi kaabeldamine koos rikkevoolu kaitmega. Led valgusti paigaldamine. | komp | 1 |  |  |
| 9. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlemisega.. | tk | 1 |  |  |
| 10 | Segisti, valamu ja 80 cm valamukapi vahetamine. Vajalikud sanitaartehnilised tööd. Valamule välja ehitada kanalisatsioonitorustik | komp | 1 |  |  |
| 11. | Pliidiraua vahetamine.. | komp | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dušširuum ja WC** |  |  |  |  |
| 1. | Põranda plaatimine koos vajalike töödega. Vana põrandakatte eemaldamine. Põrandakütte paigaldamine.. | M2 | 3,45 |  |  |
| 2. | Elektrilise tuulutusresti paigaldamine. | tk | 1 |  |  |
| 3. | Seina plaatimine koos vajalike niiskuskindlate töödega. | M2 | 17,0 |  |  |
| 4. | Vaheseina lammutamine koos ukse kinniladumisega. | Komp. | 1 |  |  |
| 5. | Lae pahteldamine ja värvimine. | M2 | 3,45 |  |  |
| 6. | Elektritööd - kaabeldus ja LED valgusti paigaldamine.. | komp | 1 |  |  |
| 7. | Duššialuse ja kardina paigaldus koos kanalisatsiooni torustikuga | tk | 1 |  |  |
| 8. | Veega WC poti paigaldamine, kraanikausi ja segisti vahetamine. Elekrtiboileri paigaldus koos kaabeldusega. Veetorustiku ümberehitus ja kanalisatsiooni ühendamine keldris (valmidus olemas). | komp | 1 |  |  |
| 9. | Uue ukse paigaldamine koos palede viimistlusega. | komp | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Teise korruse korteris WC ja dušširuumi analoogne välja ehitamine. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Koridor.** |  |  |  |  |
| 1. | Seinte pahteldamine värvimine. | M2 | 13,5 |  |  |
| 2. | Ripplae paigaldamine | M2 | 4,0 |  |  |
| 3. | Elektritööd – kaabeldamine ja uue LED laevalgusti paigaldamine. | komp | 1 |  |  |
| 4. | Vana põrandakatte eemaldamine ja uue LTV katte paigaldamine. | M2 | 4,0 |  |  |
| 5. | Uute põrandaliistude paigaldamine | jm | 5 |  |  |
| 6. | Metallvälisukse vahetus koos piitade viimistlusega. | komp | 1 |  |  |
| 7. | Maja elektrikilbist korteri elektrikilbini uue kaabli vedamine ja korterikilbi paigaldamine. |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| Trepikoda remondiajal ja pärast töö teostamist koristada. | | | | | |
| Tapeedi ja värvi toonid eelnevalt tellijaga kooskõlastada. | | | | | |
|  | | | | | |
| Korteri renoveerimistööd kokku ilma käibemaksuta | | | | | |
| Korteri renoveerimistööd kokku käibemaksuga | | | | | |

Töödele antav garantiitähtaeg \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja

nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allkiri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_