Alla lihthanke piirmäära jääv hange „11381 Munalaskme Laitse(Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine“

**VÄIKEHANKE ALUSDOKUMENT**

**Hanke objekti kirjeldus:**

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:

Trahteri 29703:001:0094 (munitsipaalmaa)

11381 Munalaskme-Laitse tee 29701:001:0078 – teha IKÕ plaanid

Koolirehe 72501:001:0188 – äralõike plaan

Õunapuu 29701:001:0014 – äralõike plaan

Aivari 29701:001:0432 – äralõike plaan

Mäe 29701:001:0433 – äralõike plaan

Topsu 29701:001:0365 – äralõike plaan

Loigu 29701:001:0116 – äralõike plaan

Näkiaugu 29701:001:0105 – äralõike plaan

Projekteerimise sisu:

* Projekteerida Laitse-Munalaskme (Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt. Koostada projektiga tellija soovidele vastav lahendus.
* <https://kaart.delfi.ee/?bookmark=fae9b2ba93cccafdc1507249ba1d8162> – kaardilink ca 0,86 km Jalg- ja jalgrattatee laiusega 2,5m, ohutusriba maantee lähima sõidurajani Kaasiku keskuses 40 km/h 3m ja asula välisel alal 5m. Asendiplaan esitada Tellija poolt üleantaval värskel topo-geodeetilisel alusplaanil m 1:500 (maa-ala plaan tehnovõrkude ja haljastusega sh puhkekohad pinkide ja prügikastidega), mis saab valmis töövõtulepingu sõlmimisele järgnevaks päevaks (s.o 22.12.2021);
* Projekt esitatada ühe köitena Tellijale digitaalselt
* Projekteerija kohustuseks on ka ehr.ee keskkonnast Tellija nimel ehitusloa taotluse esitamine ja sealt laekuvate märkuste lahendamine kuni ehitusloa väljastamiseni

**Pakkumuse koostamise juhis:**

Hankija palub esitada pakkumuse koosseisus:

* Laitse-Munalaskme (Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti maksumuse sh arvestades kõikide trassivaldajate kooskõlastuste hankimisega.
* Vaja teha kokku 7 asukohas geoloogiliste südamikpuurimistööde välitööde aruanne.
* jalg- ja jalgrattatee projektis tuleb arvestada ka valgustuse eriosa koostamisega. Samas lahendada tuleb kasuliku valgustuse suunamisega jalg- ja jalgrattateele ning maantee valgustusega tegeleda ei tule v.a. teeületuskohta erivalgustus Trahteri mü ja Laitse poe vahelisele teeületuskohale.
* Kinnitus, et esitatud pakkumus on jõus vähemalt 30 kalendripäeva
* Kinnitus, et pakkujal on majandustegevuste registri kanne (sh teede projekteerimiseks nõutav MTR tegevusala liigil tee-ehitusprojektide koostamine).
* Kinnitus, et pakkujal on projekteerimistöö teostamiseks olemas nõutava tehnilise haridusega töötajad ja pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.
* Kinnitus, et pakkuja nõustub kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
* Info pakkumuses sisalduva pakkuja ärisaladuse kohta. Ärisaladus ei saa olla kriteeriumid, mille alusel valitakse välja edukas pakkumus (nt pakutud hind). Kui pakkuja pakkumuses ei märgi, milline osa pakkumusest on ärisaladus, siis on esitatud pakkumus pärast hankemenetluse lõppu avaliku teabe seaduse alusel avalikustamisele kuuluv dokument.

**Nõuded pakkujale:**

* Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid.
* Pakkujal peab olema kolme viimase lõppenud majandusaasta keskmine netokäive (müügitulu) vähemalt 30000€
* MTR kanne tegevusala liigil teeehitusprojektide koostamine

**Pakkumuste hindamise kriteeriumid:** Madalaim hind

**Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg**:

Pakkumus esitada e-posti aadressile [indrek.brandmeister@sauevald.ee](mailto:indrek.brandmeister@sauevald.ee) hiljemalt 21.12.2021 kell 10:00 **(k.a).**

Lisainfo: Teedespetsialist Indrek Brandmeister, e-post: [indrek.brandmeister@sauevald.ee](mailto:indrek.brandmeister@sauevald.ee) , telefon 53407008

**Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:**

Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimusele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis on hankijal õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning anda kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.

*\*Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse tulemuse kohta (nt eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse hind).*

**Hankemenetluse tulemustest teavitamine:** hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel.

**Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:**

Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima ja võib kõik pakkumused tagasi lükata olenemata põhjusest.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Põhiprojekti (ühe köitena) üleandmise tähtaeg on hiljemalt 75 päeva peale hankelepingu sõlmimist.

*Märkus: Kuna geodeetiline alusplaan on peale töövõtulepingu sõlmimist juba olemas, siis saab projekteerimistööga koheselt alustada ja juba PT menetlusega paralleelselt liikuda edasi põhiprojekti faasi.*

Hankija ei tee ettemaksu.

Teenuse eest tasumine toimub kahes osas – esimene osamakse tasumine toimub peale põhiprojekti asendiplaani kooskõlastamist Saue vallavalitsuse poolt. Teise osamakse tasumine toimub pärast teenuse osutamist. Arve tuleb esitada e-arvena.

Arve tasumise tähtaeg vähemalt 14 kalendripäeva.

**Pakkuja nimi**

**PAKKUMUS**

* 1. Käesolevaga esitame avalduse pakkumusel osalemiseks – Laitse-Munalaskme (Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine
  2. Samuti kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse §95 kohaseid pakkumismenetlusest kõrvaldamise asjaolusid
  3. Kinnitus, et nõustume kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
  4. Kinnitame, et meil on majandustegevuste registri (sh teede projekteerimiseks nõutav MTR tegevusala liigil teeehitusprojektide koostamine).
  5. Kinnitus, et meil on projekteerimistöö teostamiseks olemas nõutava tehnilise haridusega töötajad ja pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.

Pakkumustabel

|  |  |
| --- | --- |
| **Tööliigi kirjeldus** | **Maksumus** |
| Geoloogiliste välitööde südamikpuurimise meetodil aruanne (kokku 7 asukohas Kaasikul) |  |
| Laitse-Munalaskme (Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt koos valgustuse eriosaga sh ehituse eelkalkulatsioon |  |
| **kokku** |  |
| **km** |  |
| **Kokku koos km** |  |

Juhatuse liige