**Lisa 1**

**Tehniline Kirjeldus**

**Tööde kirjeldus (Ruumid 64-68)**

1. Õppealajuhataja tuba
* seinte lauspahteldamine ja värvimine
* põrandale kalasaba LVT
* ukse värvimine
1. Õpetajate tuba
* seinte kohtpahteldamine ja värvimine
* põrandale kalasaba LVT
* laeplaatide vahetamine
* uste värvimine
1. Sekretäri tuba
* seinte kohtpahteldamine ja värvimine
* põrandale kalasaba LVT
* uste värvimine
1. Direktori kabinet
* seinte kohtpahteldamine ja värvimine
* põrandale kalasaba LVT
* uste värvimine
1. Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine alljärgnevalt:
* Kaare osa teljest 16 kuni ruumide 4 ja 5 vahelise vaheseinani
* telg 16
* osa telje 16 ja D vahel

Enne värvimist parandada kahjustatud vooderdus, vajadusel pehkinud osad välja vahetada.

**Lisad**

1. korruse plaan

2. korruse plaan

Eest ja tagantvaade

Lõige