**Pärnasalu allee hooldustööd**

1. **Hanke objekt**
   1. Aerial view of a city

      Description automatically generatedHankija soovib tellida hooldustöid Pärnasalu alleel (aadress Saue linn, Pärnasalu tänav T1, katastritunnus 72801:002:0176, Pärnasalu tänav T2, katastritunnus 72801:002:0177, Pärnasalu tänav T3, katastritunnus 72601:001:1032) vastavalt Dendro SJ OÜ poolt koostatud dendroloogilisele hinnanagule (Lisa 1 ja Lisa 2).
2. **Tööde kirjeldus:**
   1. Pakkumuse raames tuleb teostada puudele hoolduslõikus, eemaldada ohtlikud ja kuivanud puud ning freesida kännud. Tööde teostamise täpsed mahud on välja toodud Lisas 3.
   2. Töövõtja kohustub hankima vajaliku tehnika, abivahendid ( tõstukid jne) ja tööjõu ning tagama nõuetekohase jäätmekäitluse.
   3. Tööde läbiviimisel ei tohi kahjusta haljasala ega tekitada rööpaid. Haljasala rikkumisel tuleb pinnas taastada.
   4. Tööde tegemisel peab olema tagatud töö tegija ja kodanike ohutus. Vältida tuleb läheduses olevate ehitiste ning kasvava haljastuse kahjustamist. Vajadusel tuleb tellida liiklusskeem või ala piirata lintidega.
   5. Tööde teostamise järgselt tuleb koheselt kõik tekkinud raiejäägid (tüved, oksad jm) kokku koguda ja nõuetekohaselt utiliseerida.
   6. Töövõtja kohustub tagama piirkonnas ohutuse, võtma endale täieliku vastutuse tööde teostamisel töövõtja süül tekkida võivate kahjude, sh keskkonnakahjude, eest ning hüvitama hankijale või kolmandale isikule tekitatud kahju täies ulatuses.
   7. Töövõtja kohustub jälgima jooksvaid ilmaprognoose ning lähtuma sellest tööde planeerimisel.
   8. Peale puude raiet tuleb kännud freesida. Tekkinud kännuaugud tasandatakse.
3. **Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid**:
   1. Pakkuja peab olema teostanud varasemalt sarnases mahus ja eesmärgis vähemalt ühe töö.
   2. Varasem töö(d) koos maksumuse, aja, koha ning lepinguparteriga esitada lisana vabas vormis.
   3. Pakkujal peab olema hankelepingu teostamise perioodil kestev lepinguline suhe vähemalt ühe spetsialistiga, kes omab arboristi, tase 4 kutsetunnistust. Esitada tuleb spetsalisti kutsetunnistuse koopia. Volitatud arboristi kutsetunnistuse kehtivust kontrollib tellija aadressil <http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused>
   4. **Eelnevalt on vajalik objektiga kohapeal tutvumine.**
4. **Tööde maksumus**
   1. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki hooldustöödeks vaja minevaid töid ja materjale ( töödehind, tehnika, okste kokku kogumine, utiliseerimine jne.)
5. **Pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine:**
   1. Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim hind.
   2. Edukas on pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.
   3. Hankijal on õigus pidada pakkujatega esitatud pakkumuste sisu, mahu ja hinna osas läbirääkimisi ning vajadusel korraldada täpsustatud pakkumuste esitamise voor lähtudes seejuures pakkujate võrdse kohtlemise printsiibist.
   4. Pakkumus tuleb esitada **11.03.2024, kella 16.00`ks** e-posti teel [marju.norvik@sauevald.ee](mailto:marju.norvik@sauevald.ee).
6. **Hankijal on võimalus lükata tagasi kõik pakkumused, kui :**
   1. Esitatud pakkumused ületavad Hankija rahalised võimalused
   2. Ilmnevad muud asjaolud, mis muudava hanke korraldamise mittevajalikuks või võimatuks.
7. **Maksetingimused**
   1. Hankija ei tee ettemaksu.
   2. Maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 päeva.
8. **Muud tingimused seoses hankedokumentidega:**
   1. Pakkujad võivad küsida selgitusi Hankedokumentide sisu kohta ainult kirjalikult sh e-posti või faksi teel. E-postiga loetakse küsimus esitatuks kui Hankija on Pakkujale edastanud teate küsimuse kättesaamise kohta.

Hankija vastused saadetakse kirjalikult e-posti teel samaaegselt kõigile Pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava päringu saamisest arvates.

* 1. Kui Pakkuja avastab Pakkumuse ettevalmistamise käigus Hankedokumentides vigu, vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest koheselt kirjalikult informeerima Hankija vastutavat isikut Marju Norvikut.